действует с 01.09.2021

Выписка из Положения о порядке выполнения правил размещения и крепления грузов, утвержденного приказом первого заместителя Начальника Белорусской железной дороги от 30.07.2021 № 677 НЗ

1. Положение о порядке выполнения правил размещения и крепления грузов (далее – Положение) разработано в соответствии с пунктом 18 Устава железнодорожного транспорта общего пользования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.08.1999 № 1196 (далее – Устав), пунктом 2 Правил размещения и крепления грузов, утвержденных постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 21.04.2008 № 58 (далее – Правила), статьей 10 Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС).

2. При приеме к перевозке, если перевозчиками не согласованы другие условия, размещение и крепление производится:

грузов в пределах основного, льготного, зонального габаритов погрузки в вагонах колеи 1520 мм – в соответствии с Техническими условиями размещения и крепления грузов (Приложение 3 к СМГС, далее – ТУ);

негабаритных, тяжеловесных грузов в вагонах колеи 1520 мм и всех грузов на транспортерах – в соответствии с Инструкцией по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств – участников Содружества Независимых Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, утвержденной на тридцатом заседании Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества 19.10.2001;

вооружения и военной техники на железнодорожном подвижном составе для перевозки в составе воинских эшелонов и транспортов, следующих под охраной воинских караулов, – в соответствии с Инструкцией о порядке размещения и закрепления вооружения и военной техники на железнодорожном подвижном составе для перевозки в составе воинских эшелонов и транспортов, утвержденной приказом Министерства обороны Республики Беларусь от 14.06.2004
№ 20;

грузов на открытом подвижном составе колеи 1435 мм – на условиях, согласованных между отделениями Белорусской железной дороги и польскими перевозчиками, производящими перевозку грузов в вагонах данной колеи;

грузов в крытых вагонах колеи 1435 мм – в соответствии с ТУ.

3. Выполнение требований нормативных документов, указанных в пункте 2 Положения, к размещению и креплению грузов уполномоченный работник организации – грузоотправителя удостоверяет отметкой о способе размещения и крепления грузов с указанием должности, фамилии и инициалов ответственного лица в соответствии с пунктом 38 Правил заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом общего пользования, утвержденных постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 26.01.2009 № 12, пунктом 8 Правил перевозок грузов (Приложение 1 к СМГС).